# 제품 사양

건설 현장 라디오 | GPB18V‑3C | GPB18V‑3SC
--- | --- | ---
제품 번호 |  | ‎3 601 DA3 2..‎‎‎‎ | ‎3 601 DA3 3..‎‎‎‎
블루투스®
작동 주파수 범위 | MHz | 2402−2480 | 2402−2480
최대 송신 출력 | mW | 10 | 10
호환성 |  | 블루투스® 5.4 | 블루투스® 5.4
증폭기 정격 출력 | W | 2 × 10 | 2 × 10
수신 범위
초단파 | MHz | 87.5−108 | 87.5−108
DAB+ | MHz | − | 174,928−239,200
최대 충전 전류(USB Type-C®를 통한 외부 기기의 전원 공급) | A | 1.5 | 1.5
중량A) | kg | 2.1 | 2.1
보호 등급B) |  | IP54 | IP54
충전 시 권장되는 주변 온도 | °C | 0 … +35 | 0 … +35
작동C) 및 보관 시 허용되는 주변 온도 | °C | −20 … +40 | −20 … +40
호환 가능한 배터리 |  | GBA18V… GBA 18V… ProCORE18V… EXPERT18V… EXBA18V… CORE18V… | GBA18V… GBA 18V… ProCORE18V… EXPERT18V… EXBA18V… CORE18V…
권장하는 충전기 |  | GAL18… GAL 18… GAL 36… GAL12V/18… GAL 12V/18… GAX 18… EXAL18… | GAL18… GAL 18… GAL 36… GAL12V/18… GAL 12V/18… GAX 18… EXAL18…
전원 공급 기능이 있는 USB Type‑C® 전원 플러그(USB‑PD, 시중 판매)
출력 전압 | V | 20 | 20
최소 출력 전류 | A | 2.25 | 2.25
전체 기능 사용을 위해 권장되는 출력 전력D) | W | 45 | 45

A)

  배터리 미포함(배터리 무게는 www.bosch-professional.com에서 확인할 수 있습니다.)

B)

  배터리 케이스 커버 (12) 가 닫힌 상태 그리고 접속함 (17) 이 닫힌 상태

C)

  온도 < 0 °C일 때 출력 제한

D)

  전원 플러그의 출력이 부족하면 라디오가 꺼집니다.

값은 제품별로 편차가 있을 수 있으며, 진행하는 작업 및 환경 조건에 따라 달라질 수 있습니다. 보다 자세한 정보는 www.bosch-professional.com/wac에서 확인할 수 있습니다.