# FM-raadiosaatja seadistamine/salvestamine

1. Valige nupu SOURCE kaudu audioallikaks <FM>.

1. GPB18V‑3C: mitmeotstarbelisel näidikul (a) kuvatakse <FM> ja raadiojaama sagedus.
2. GPB18V‑3SC: mitmeotstarbelise näidiku ülemisel real (a) kuvatakse <FM> ning raadiojaama sagedust ja nime, alumisel real jaama poolt edastatavat sisu.

## Teatud jaama seadistamine:

1. Keerake nuppu SOURCE, kuni ekraanil kuvatakse soovitud sagedust.

## Järgmise suure signaalitugevusega jaama otsing:

1. Vajutage nuppu või nuppu .

1. Ekraanil kuvatakse ja edastama hakatakse järgmist leitud jaama.

## Raadiojaama salvestamine:

1. Vajutage soovitud mälukoha programmisalvestusnuppu (5) nii kaua, kuni mälukoha number kuvatakse mälukoha näidikul (d).

## Salvestatud raadiojaamade esitamine:

1. Vajutage lühidalt vastavat programmisalvestusnuppu (5).

1. Mälukoha number kuvatakse mälukoha näidikul (d).