# Αναπαραγωγή εξωτερικών πηγών ήχου μέσω Bluetooth®

1. Πατήστε σύντομα το πλήκτρο , για την αναπαραγωγή μιας πηγής ήχου (π.χ. smartphone) μέσω Bluetooth®.

1. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη .

Εναλλακτικά, μπορείτε να επιλέξετε την πηγή ήχου Bluetooth® μέσω του κουμπιού SOURCE.

Μόλις συνδεθεί μια πηγή ήχου μέσω Bluetooth®, ανάβει η ένδειξη συνεχώς.

GPB18V‑3SC: Στην επάνω σειρά της πολυλειτουργικής οθόνης (a) εμφανίζεται το όνομα της συνδεδεμένης μέσω Bluetooth® συσκευής, στην κάτω σειρά το περιεχόμενο που μεταδίδεται από τη συσκευή.

## Εκ νέου αποκατάσταση μιας σύνδεσης:

Ξεκινήστε μια αναζήτηση σύνδεσης, όταν δεν υπάρχει καμία διαθέσιμη αποθηκευμένη πηγή ήχου ή εάν πρέπει να τερματιστεί μια υπάρχουσα σύνδεση με μια πηγή ήχου μέσω Bluetooth® και να αναζητηθεί μια νέα πηγή ήχου.

1. Πατήστε το πλήκτρο για περισσότερο από 0,5 s (PAIRING).
2. Κατά τη διάρκεια της αναζήτησης της σύνδεσης αναβοσβήνει η ένδειξη .
   GPB18V‑3SC: Στην πολυλειτουργική οθόνη (a) εμφανίζεται <Pairing>.
3. Ενεργοποιήστε τη νέα σύνδεση μέσω της εξωτερικής πηγής ήχου.

Η ενεργοποίηση είναι δυνατή στα smartphone συνήθως στις ρυθμίσεις στο μενού Bluetooth®. Το ραδιόφωνο εμφανίζεται ως διαθέσιμη πηγή κάτω από το όνομα GPB18V‑3Cxxxx ή GPB18V‑3SCxxxx.
Προσέξτε για αυτό τις οδηγίες λειτουργίας της πηγής ήχου/του smartphone σας.

## Επανασύνδεση:

Εάν το ραδιόφωνο ήταν ήδη συνδεδεμένο σε μια εξωτερική πηγή ήχου (π.χ. smartphone) μέσω Bluetooth® και αυτή η πηγή ήχου είναι διαθέσιμη, τότε αποκαθίσταται αυτόματα μια σύνδεση με αυτή την πηγή ήχου. Κατά τη διάρκεια της αποκατάστασης της σύνδεσης αναβοσβήνει η ένδειξη .
GPB18V‑3SC: Στην πολυλειτουργική οθόνη (a) εμφανίζεται <Connecting>.

Όταν η αποθηκευμένη πηγή ήχου δεν είναι διαθέσιμη, μετά από 2 λεπτά ξεκινά αυτόματα μια αναζήτηση σύνδεσης.

Εάν δεν μπορεί να αποκατασταθεί καμία σύνδεση μέσω Bluetooth®, απενεργοποιείται το ραδιόφωνο μετά από 19 λεπτά αυτόματα.

1. Ξεκινήστε την αναπαραγωγή μέσω Bluetooth® στην πηγή ήχου.

Όταν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας μέσω Bluetooth® πατηθεί ένα από τα πλήκτρα αποθήκευσης προγραμμάτων (5), τότε αλλάζει το ραδιόφωνο στον σταθμό, που έχει αποθηκευτεί στην τελευταία λειτουργία ραδιοφώνου που χρησιμοποιήθηκε.