# تنظیم/ذخیره ایستگاه رادیو FM

1. با دکمه SOURCE ‎<FM>‎ را به عنوان منبع صوتی انتخاب کنید.

1. GPB18V‑3C: در نشانگر چند منظوره (a) نشانگر <FM> و فرکانس ایستگاه رادیویی ظاهر می شود.
2. GPB18V‑3SC: در سطر بالای نشانگر چند منظوره (a) نشانگر <FM> و همچنین فرکانس و نام ایستگاه رادیویی، در سطر پایین محتوای ارسالی توسط ایستگاه نشان داده می شود.

## تنظیم یک ایستگاه مشخص:

1. دکمه SOURCE را بچرخانید، تا فرکانس مورد نظر در صفحه نمایشگر نشان داده شود.

## جستجوی ایستگاه بعدی با قدرت سیگنال قوی:

1. دکمه یا دکمه را فشار دهید.

1. ایستگاه پیدا شده بعدی در صفحه نمایشگر نمایش داده شده و پخش می شود.

## ذخیره کردن ایستگاه رادیویی:

1. دکمه ذخیره سازی برنامه (5) مکان ذخیره سازی دلخواه را تا جایی فشار دهید که شماره مکان ذخیره سازی در نشانگر مکان ذخیره سازی (d) ظاهر شود.

## پخش ایستگاه های رادیویی ذخیره شده:

1. یکی از دکمه های ذخیره برنامه (5) را کوتاه فشار دهید.

1. شماره مکان ذخیره سازی در نشانگر مکان ذخیره سازی (d) ظاهر می شود.