# Tehniskie dati

Būvlaukuma radio | GPB18V‑3C | GPB18V‑3SC
--- | --- | ---
Izstrādājuma numurs |  | ‎3 601 DA3 2..‎‎‎‎ | ‎3 601 DA3 3..‎‎‎‎
Bluetooth®
Darba frekvenču diapazons | MHz | 2402−2480 | 2402−2480
Maks. raidītāja jauda | mW | 10 | 10
Saderība |  | Bluetooth® 5.4 | Bluetooth® 5.4
Pastiprinātāja nominālā jauda | W | 2 × 10 | 2 × 10
Uztveršanas diapazons
UĪV | MHz | 87,5−108 | 87,5−108
DAB+ | MHz | – | 174,928−239,200
Maks. uzlādes strāva (ārējo ierīču elektrobarošana ar USB Type-C®) | A | 1,5 | 1,5
SvarsA) | kg | 2,1 | 2,1
Aizsardzības tipsB) |  | IP54 | IP54
Ieteicamā apkārtējā gaisa temperatūra uzlādes laikā | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Pieļaujamā apkārtējā gaisa temperatūra darbības laikāC) un uzglabāšanas laikā | °C | −20 ... +40 | −20 ... +40
Saderīgie akumulatori |  | GBA18V… GBA 18V… ProCORE18V… EXPERT18V… EXBA18V… CORE18V… | GBA18V… GBA 18V… ProCORE18V… EXPERT18V… EXBA18V… CORE18V…
Ieteicamās uzlādes ierīces |  | GAL18… GAL 18… GAL 36… GAL12V/18… GAL 12V/18… GAX 18… EXAL18… | GAL18… GAL 18… GAL 36… GAL12V/18… GAL 12V/18… GAX 18… EXAL18…
USB Type-C® elektrotīkla adapteris ar Power Delivery (USB-PD, pieejams tirdzniecībā)
Izejas spriegums | V | 20 | 20
Minimālā izejas strāva | A | 2,25 | 2,25
Ieteicamā izejas jauda pilnīgai funkcionalitāteiD) | W | 45 | 45

A)

  Bez akumulatora (akumulatora svaru atradīsiet tīmekļa vietnē www.bosch-professional.com.)

B)

  ar aizvērtu akumulatoru nodalījuma vāku (12) un aizvērtu pieslēgumu nodalījumu (17)

C)

  ierobežota jauda pie temperatūras vērtībām < 0 °C

D)

  Ja elektrotīkla adaptera jauda ir pārāk maza, radio izslēdzas.

Vērtības var atšķirties atkarībā no konkrētā izstrādājuma un izmantošanas vai apkārtējās vides apstākļiem. Plašāku informāciju skatiet vietnē www.bosch-professional.com/wac.