# Zobrazenie stavu nabitia akumulátora

Pri vloženom akumulátore môžete stav nabitia akumulátora (19) zistiť na displeji. Ak je akumulátor vybratý, na samotnom akumulátore.

## Zobrazenie stavu nabitia akumulátora na displeji

Zobrazenie stavu nabitia akumulátora (e) sa na displeji zobrazí, keď sa vloží akumulátor s dostatočným napätím a keď rádio nie je spojené s elektrickou sieťou prostredníctvom sieťového adaptéra.

Zobrazenie | Kapacita
--- | ---
| 80–100 %
| 60–80 %
| 40–60 %
| 20–40 %
| 5–20 %
| 0–5 %

## Indikácia stavu nabitia akumulátora na akumulátore

Keď sa vyberie akumulátor z rádia, stav nabitia sa dá indikovať na akumulátore zelenými LED diódami.

Na indikovanie stavu nabitia stlačte tlačidlo alebo .

Ak po stlačení tlačidla indikácie stavu nabitia nesvieti žiadna LED dióda, akumulátor je chybný a musí sa vymeniť.

Nie každý typ akumulátora má indikáciu stavu nabitia.

### Typ akumulátora GBA 18V... | GBA18V...

LED | Kapacita
--- | ---
Trvalé svietenie 3× zelená | 60–100 %
Trvalé svietenie 2× zelená | 30–60 %
Trvalé svietenie 1× zelená | 5–30 %
Blikanie 1× zelená | 0–5 %

### Akumulátor typu ProCORE18V… | EXPERT18V… | EXBA18V… | CORE18V…

LED | Kapacita
--- | ---
Trvalé svietenie 5× zelená | 80–100 %
Trvalé svietenie 4× zelená | 60–80 %
Trvalé svietenie 3× zelená | 40–60 %
Trvalé svietenie 2× zelená | 20–40 %
Trvalé svietenie 1× zelená | 5–20 %
Blikanie 1× zelená | 0–5 %