# Настройка/сохранение радиостанций DAB+ (GPB18V‑3SC)

1. Выберите с помощью ручки SOURCE <DAB> в качестве источника аудиосигнала.

1. После непродолжительной инициализации воспроизведение начнется с последней выбранной радиостанции.

В верхней строке многофункционального индикатора (a) появится <DAB> и название радиостанции, в нижней – информация, передаваемая станцией.

## Переключение радиостанции:

1. Вращайте ручку SOURCE, пока на дисплее не появится требуемая станция.
2. Нажмите ручку SOURCE, чтобы подтвердить выбор.

1. Радиоприемник переключается на выбранную станцию.

Для переключения радиостанции также можно нажать кнопку или . Радиоприемник переключается на следующую доступную радиостанцию (в алфавитном порядке по убыванию или возрастанию).

## Сохранение радиостанции:

1. Нажмите кнопку предварительно настроенных радиостанций (5) требуемой ячейки памяти и удерживайте ее, пока номер ячейки не появится на индикаторе (d).

## Вызов сохраненных радиостанций:

1. Коротко нажмите кнопку предварительно настроенных радиостанций (5).

1. На индикаторе ячейки памяти (d) загорится номер ячейки памяти.

## Слабый радиосигнал:

При слабом радиосигнале отображается <Weak Signal> на многофункциональном индикаторе (a). В этом случае вы можете запустить поиск цифровых радиостанций DAB+ вручную.

1. Одновременно нажмите кнопки и (AUTO SCAN).

Поиск радиостанций также можно запустить, выбрав в меню настроек <DAB Auto Scan> см. Изменение настроек.

Если не удается найти ни одной станции DAB+, появляется сообщение <No Station found – Start Auto Scan> (станций не найдено – запустите автоматический поиск) на многофункциональном индикаторе (a).