# Ulkoisten audiolähteiden kuuntelu Bluetooth®-yhteydellä

1. Paina lyhyesti painiketta , kun haluat kuunnella audiolähdettä (esim. älypuhelinta) Bluetooth®-yhteydellä.

1. Näyttöön tulee ilmoitus .

Vaihtoehtoisesti voit valita Bluetooth®-audiolähteen SOURCE-nupilla.

Heti audiolähteen Bluetooth®-parikytkennän jälkeen merkkivalo palaa jatkuvasti.

GPB18V‑3SC: monitoiminäytön (a) yläriville tulee Bluetooth®-yhteydellä liitetyn laitteen nimi, alariville yhdistetyn laitteen lähettämä sisältö.

## Uuden yhteyden muodostaminen:

Aloita yhteyshaku, jos käytettävissä ei ole tallennettua audiolähdettä tai kun haluat katkaista olemassa olevan Bluetooth®-yhteyden audiolähteeseen ja etsiä uuden audiolähteen.

1. Paina painiketta yli 0,5 sekunnin ajan (PAIRING).
2. Merkkivalo vilkkuu yhteyden etsinnän aikana.
   GPB18V‑3SC: monitoiminäyttöön (a) tulee ilmoitus <Pairing>.
3. Aktivoi uusi parikytkentä ulkoisen audiolähteen kautta.

Älypuhelimissa aktivointi on yleensä mahdollista Bluetooth®-valikon asetuksissa. Radio näkyy käytettävissä olevana lähteenä nimellä GPB18V‑3Cxxxx tai GPB18V‑3SCxxxx.
Noudata audiolähteen/älypuhelimen käyttöohjeita.

## Yhteyden muodostaminen uudelleen:

Jos radio on ollut jo aiemmin Bluetooth®-yhteydessä ulkoiseen audiolähteeseen (esim. älypuhelimeen) ja kyseinen audiolähde on jälleen käytettävissä, tällöin muodostetaan automaattisesti yhteys tähän audiolähteeseen. Merkkivalo vilkkuu yhteyden muodostumisen aikana.
GPB18V‑3SC: monitoiminäyttöön (a) tulee ilmoitus <Connecting>.

Jos tallennettu audiolähde ei ole käytettävissä, yhteyshaku alkaa automaattisesti kahden minuutin kuluttua.

Jos Bluetooth®-yhteyden muodostus ei onnistu, radio sammuu automaattisesti 19 minuutin kuluttua.

1. Käynnistä audiolähteestä kuuntelu Bluetooth®-yhteydellä.

Jos painat Bluetooth®-yhteydellä tapahtuvan käytön aikana yhtä ohjelmamuistipainikkeista (5), radio vaihtaa viimeksi käytetyssä radiokäyttötavassa tallennettuun asemaan.