# Datos técnicos

Radio de obra | GPB18V‑3C | GPB18V‑3SC
--- | --- | ---
Número de artículo |  | ‎3 601 DA3 2..‎‎‎‎ | ‎3 601 DA3 3..‎‎‎‎
Bluetooth®
Margen de frecuencias de funcionamiento | MHz | 2402−2480 | 2402−2480
Potencia de emisión máx. | mW | 10 | 10
Compatibilidad |  | Bluetooth® 5.4 | Bluetooth® 5.4
Amplificador de potencia nominal | W | 2 × 10 | 2 × 10
Zona de recepción
FM | MHz | 87,5−108 | 87,5−108
DAB+ | MHz | − | 174,928−239,200
Corriente de carga máx. (suministro de corriente de dispositivos externos mediante USB Type‑C®) | A | 1,5 | 1,5
PesoA) | kg | 2,1 | 2,1
Grado de protecciónB) |  | IP54 | IP54
Temperatura ambiente recomendada durante la carga | °C | 0 … +35 | 0 … +35
Temperatura ambiente permitida durante el funcionamientoC) y en el almacenamiento | °C | −20 … +40 | −20 … +40
Acumuladores compatibles |  | GBA18V… GBA 18V… ProCORE18V… EXPERT18V… EXBA18V… CORE18V… | GBA18V… GBA 18V… ProCORE18V… EXPERT18V… EXBA18V… CORE18V…
Cargadores recomendados |  | GAL18… GAL 18… GAL 36… GAL12V/18… GAL 12V/18… GAX 18… EXAL18… | GAL18… GAL 18… GAL 36… GAL12V/18… GAL 12V/18… GAX 18… EXAL18…
Fuente de alimentación enchufable USB Type‑C® con Power Delivery (USB-PD, disponible en el mercado)
Tensión de salida | V | 20 | 20
Corriente de salida mínima | A | 2,25 | 2,25
Potencia de salida recomendada para una plena funcionalidadD) | W | 45 | 45

A)

  Sin batería (puede consultar el peso de la batería en www.bosch-professional.com.)

B)

  con la cubierta del compartimiento del acumulador (12) cerrada y el compartimiento del acumulador (17) cerrado

C)

  potencia limitada a temperaturas < 0 °C

D)

  En caso de que la potencia de la fuente de alimentación enchufable sea demasiado baja, la radio se apaga.

Los valores pueden variar dependiendo del producto y están sujetos a la aplicación y a las condiciones medioambientales. Más información en www.bosch-professional.com/wac.