# Naudojimas su tinklo adapteriu

- Atkreipkite dėmesį į tinklo įtampą! Maitinimo šaltinio įtampa turi sutapti su tinklo adapterio firminėje lentelėje nurodytais duomenimis.

- Darbui elektros tinkle naudokite tik „USB Type‑C®“ tinklo adapterį su „Power Delivery“ (USB‑PD). Išeinamoji įtampa, mažiausia išeinamoji srovė ir išeinamoji galia turi atitikti skyriuje „Techniniai duomenys“ pateiktus reikalavimus. Laikykitės tinklo adapterio naudojimo instrukcijos. Naudojant kitokius tinklo adapterius, gali būti pažeistas radijas. Esant per mažai tinklo adapterio galiai, radijas išsijungia.

1. Atidenkite jungčių skyrelio (17) dangtelį.
2. Tinklo adapterį tinkamu kabeliu sujunkite su radijo „USB Type‑C®“ įvore (16).
3. Įjunkite tinklo adapterį į elektros tinklą.

Kai ištraukiate tinklo adapterio kabelį, apsaugai nuo nešvarumų užtikrinti vėl uždenkite jungčių skyrelio (17) dangtelį.

Kai tik radijas tinklo adapteriu prijungiamas prie elektros tinklo, energija yra tiekiama per tinklo adapterį net ir tada, kai yra įstatytas akumuliatorius.