# DAB+ radyo istasyonlarını ayarlama/kaydetme (GPB18V‑3SC)

1. Ses kaynağı olarak SOURCE düğmesi üzerinden <DAB> seçimini yapın.

1. Kısa bir başlatmadan sonra, son ayarlanan radyo istasyonu çalınır.

Çoklu fonksiyon göstergesinin (a) üst satırında <DAB> ve radyo istasyonunun adı gösterilirken, alt satırda istasyon tarafından yayınlanan içerik gösterilir.

## Radyo istasyonunu değiştirme:

1. İstediğiniz istasyon ekranda görünene kadar SOURCE düğmesini çevirin.
2. Seçimi onaylamak için SOURCE düğmesine basın.

1. Radyo seçilen istasyona döner.

İstasyonu değiştirmek için veya tuşuna da basabilirsiniz. Radyo bir sonraki kullanılabilir istasyona geçer (alfabetik sırayla, azalan veya artan).

## Radyo istasyonunu kaydetme:

1. İstenen kayıt yerinin program hafızası tuşuna (5), kayıt yerinin numarası ilgili kayıt yeri göstergesinde (d) görünene kadar basın.

## Kaydedilen radyo istasyonunu çalma:

1. Program hafızası tuşlarından (5) birine kısaca basın.

1. Kayıt yeri numarası ilgili kayıt yeri göstergesinde (d) görünür.

## Zayıf radyo sinyali:

Radyo sinyali zayıfsa, <Weak Signal> ilgili çoklu fonksiyon göstergesinde (a) görünür. Bu durumda DAB+ istasyon aramasını manuel olarak başlatabilirsiniz.

1. İlgili ve (AUTO SCAN) tuşlarına aynı anda basın.

İstasyon aramasını ayrıca, ayar menüsünden <DAB Auto Scan> ilgili seçimini yaparak da başlatabilirsiniz Bakınız Ayarların değiştirilmesi.

Hiçbir DAB+ radyo istasyonu bulunamazsa, <No Station found – Start Auto Scan> (istasyon bulunamadı – otomatik aramayı başlat) ilgili çoklu fonksiyon göstergesinde (a) görünür.