# Technische Daten

Baustellenradio | GPB18V‑3C | GPB18V‑3SC
--- | --- | ---
Sachnummer |  | ‎3 601 DA3 2..‎‎‎‎ | ‎3 601 DA3 3..‎‎‎‎
Bluetooth®
Betriebsfrequenzbereich | MHz | 2402−2480 | 2402−2480
Sendeleistung max. | mW | 10 | 10
Kompatibilität |  | Bluetooth® 5.4 | Bluetooth® 5.4
Nennleistung Verstärker | W | 2 × 10 | 2 × 10
Empfangsbereich
UKW | MHz | 87,5−108 | 87,5−108
DAB+ | MHz | − | 174,928−239,200
Ladestrom max. (Energieversorgung externer Geräte über USB Type‑C®) | A | 1,5 | 1,5
GewichtA) | kg | 2,1 | 2,1
SchutzartB) |  | IP54 | IP54
empfohlene Umgebungstemperatur beim Laden | °C | 0 … +35 | 0 … +35
erlaubte Umgebungstemperatur beim BetriebC) und bei Lagerung | °C | −20 … +40 | −20 … +40
kompatible Akkus |  | GBA18V… GBA 18V… ProCORE18V… EXPERT18V… EXBA18V… CORE18V… | GBA18V… GBA 18V… ProCORE18V… EXPERT18V… EXBA18V… CORE18V…
empfohlene Ladegeräte |  | GAL18… GAL 18… GAL 36… GAL12V/18… GAL 12V/18… GAX 18… EXAL18… | GAL18… GAL 18… GAL 36… GAL12V/18… GAL 12V/18… GAX 18… EXAL18…
Steckernetzteil USB Type‑C® mit Power Delivery (USB‑PD, handelsüblich)
Ausgangsspannung | V | 20 | 20
Ausgangsstrom mindestens | A | 2,25 | 2,25
empfohlene Ausgangsleistung für volle FunktionalitätD) | W | 45 | 45

A)

  Ohne Akku (das Akku-Gewicht finden Sie unter www.bosch-professional.com)

B)

  bei geschlossener Akkufachabdeckung (12) und geschlossenem Anschlussfach (17)

C)

  eingeschränkte Leistung bei Temperaturen < 0 °C

D)

  Bei zu geringer Leistung des Steckernetzteils schaltet sich das Radio aus.

Werte können je nach Produkt variieren und Anwendungs- sowie Umweltbedingungen unterliegen. Weitere Informationen unter www.bosch-professional.com/wac.