# Opţiunile de meniu (GPB18V‑3C)

Selectarea meniului depinde parţial de modul de funcţionare audio al aparatului de radio.

<EQ>
Meniul pentru sunet: Poţi regla nivelul frecvenţelor înalte <TR> şi nivelul frecvenţelor joase <BA> într-un domeniu de la −5 până la +5.

<MSS on>/<MSS off> (la sursa audio Bluetooth®)
Meniul Multi-Speaker Stream: Poţi porni sau opri transferul redării curente prin Multi-Speaker Stream.