# Esamosios transliacijos perdavimas per „Multi-Speaker Sound“

Jei garso šaltinis transliuojamas Bluetooth® ryšiu, ši transliacija į kitus prietaisus gali būti perduodama funkcija „Multi-Speaker Sound“ (pvz., GPB 18V‑1 C, GPB 18V‑6 C).

Kitų garso šaltinių Bluetooth® ryšiu per „Multi-Speaker Sound“ perduoti negalima.

## GPB18V-3C:

1. Norėdami Pradėti perdavimą srautu „Multi-Speaker Stream“, atidarykite nustatymų meniu žr. Nustatymų keitimas.
2. Pasirinkite <MSS on> („Multi-Speaker Stream“ įjungti).

1. Jei transliuojama „Multi-Speaker Stream“, ekrane rodomas indikatorius .

1. Norėdami Baigti perdavimą srautu „Multi-Speaker Stream“, atidarykite nustatymų meniu.
2. Pasirinkite <MSS off> („Multi-Speaker Stream“ išjungti).

1. Ekrane rodomas indikatorius užgęsta.

## GPB18V-3SC:

1. Norėdami Pradėti perdavimą srautu „Multi-Speaker Stream“, atidarykite nustatymų meniu žr. Nustatymų keitimas.
2. Pasirinkite <MSS Settings> („Multi-Speaker Stream“ nustatymai).
3. Daugiafunkciame indikatoriuje (a) rodoma <Start Multi‑Speaker Stream?> (Ar įjungti „Multi-Speaker Stream“?).
4. Norėdami įjungti srautą, pasirinkite <Yes> (Taip).
5. Jei norite išeiti iš meniu nepaleidę srauto, pasirinkite <No> (Ne).

1. Jei transliuojama srautu „Multi-Speaker Stream“, ekrane rodomas indikatorius .

1. Norėdami Baigti perdavimą srautu „Multi-Speaker Stream“, atidarykite nustatymų meniu.
2. Pasirinkite <MSS Settings> („Multi-Speaker Stream“ nustatymai).
3. Daugiafunkciame indikatoriuje (a) rodoma <End Multi-Speaker Stream?> (Ar išjungti „Multi-Speaker Stream“?).
4. Norėdami išjungti srautą, pasirinkite <Yes> (Taip).
5. Norėdami toliau transliuoti srautu, pasirinkite <No> (Ne).

1. Jei transliacija „Multi-Speaker Stream“ srautu baigiama, ekrane rodomas indikatorius .