# Väliste audioallikate esitamine Bluetooth®-i kaudu

1. Vajutage lühidalt nuppu , et esitada audioallikat (nt nututelefoni) Bluetooth®-i kaudu.

1. Ekraanil kuvatakse näitu .

Alternatiivselt võite valida audioallika Bluetooth® nupuga SOURCE.

Niipea kui audioallikas on Bluetooth®-i kaudu ühendatud, põleb näidik püsivalt.

GPB18V‑3SC: mitmeotstarbelise näidiku ülemisel real (a) kuvatakse Bluetooth®-i kaudu ühendatud seadme nime, alumisel real ühendatud seadme poolt edastatavat sisu.

## Ühenduse taasloomine:

Käivitage ühenduse otsing, kui salvestatud audioallikat ei ole saadaval või olemasolev ühendus audioallikaga Bluetooth®-i kaudu tuleb lõpetada ja otsida uus audioallikas.

1. Vajutage nuppu kauem kui 0,5 s (PAIRING).
2. Ühenduse otsingu ajal vilgub näidik .
   GPB18V‑3SC: mitmeotstarbelisel näidikul (a) kuvatakse <Pairing>.
3. Aktiveerige uus ühendus välise audioallika kaudu.

Nutitelefonides on aktiveerimine tavaliselt võimalik menüü Bluetooth® seadetes. Raadio ilmub saadaolevate allikate loendisse nime GPB18V‑3Cxxxx või GPB18V‑3SCxxxx all.
Palun vaadake oma audioallika/nutitelefoni kasutusjuhendit.

## Uuesti ühendamine:

Kui raadio oli juba välise audioallikaga (nt nutitelefon) Bluetooth®-i kaudu ühendatud ja kui see audioallikas on saadaval, siis luuakse ühendus selle audioallikaga automaatselt. Ühenduse loomise ajal vilgub näidik .
GPB18V‑3SC: mitmeotstarbelisel näidikul (a) kuvatakse <Connecting>.

Kui salvestatud audioallikas ei ole saadaval, alustatakse 2 minuti pärast automaatselt ühenduse otsimist.

Kui Bluetooth® kaudu ei suudeta ühendust luua, lülitub raadio 19 minuti pärast automaatselt välja.

1. Käivitage audioallikal esitus Bluetooth®-i kaudu.

Kui Bluetooth®-i režiimi ajal vajutatakse mõnda programmisalvestusnuppu (5), lülitub raadio jaamale, mis on salvestatud viimati kasutatud raadiorežiimis.