# Trasferimento della riproduzione attuale tramite Multi-Speaker Sound

Se viene riprodotta una sorgente audio tramite Bluetooth®, questa riproduzione può essere inoltrata ad altri dispositivi con la funzione Multi-Speaker Sound (ad es., GPB 18V‑1 C, GPB 18V‑6 C).

La trasmissione di altre sorgenti audio come Bluetooth® tramite Multi-Speaker Sound non è possibile.

## GPB18V-3C:

1. Per avviare la trasmissione tramite Multi-Speaker Stream, richiamare il menu delle impostazioni vedi Modifica delle impostazioni.
2. Selezionare <MSS on> (Attivare Multi-Speaker Stream).

1. Se viene trasmessa la riproduzione tramite Multi-Speaker Stream, sul display si visualizza l’indicatore .

1. Per interrompere la trasmissione tramite Multi-Speaker Stream, richiamare il menu delle impostazioni.
2. Selezionare <MSS off> (Disattivare Multi-Speaker Stream).

1. L’indicatore sul display si spegne.

## GPB18V-3SC:

1. Per avviare la trasmissione tramite Multi-Speaker Stream, richiamare il menu delle impostazioni vedi Modifica delle impostazioni.
2. Selezionare <MSS Settings> (Impostazioni Multi-Speaker Stream).
3. Sul display multifunzione (a) si visualizza <Start Multi‑Speaker Stream?> (Avviare Multi-Speaker Stream?).
4. Selezionare <Yes> (Sì) per avviare lo streaming.
5. Selezionare <No> (No) per uscire dal menu senza avviare lo streaming.

1. Se viene trasmessa la riproduzione tramite Multi-Speaker Stream, sul display si visualizza l’indicatore .

1. Per interrompere la trasmissione tramite Multi-Speaker Stream, richiamare il menu delle impostazioni.
2. Selezionare <MSS Settings> (Impostazioni Multi-Speaker Stream).
3. Sul display multifunzione (a) si visualizza <End Multi-Speaker Stream?> (Interrompere Multi-Speaker Stream?).
4. Selezionare <Yes> (Sì) per interrompere lo streaming.
5. Selezionare <No> (No) per continuare a trasmettere lo streaming.

1. Se la riproduzione tramite Multi-Speaker Stream viene interrotta, l’indicatore sul display si spegne.