# Üzemeltetés csatlakozódugós hálózati tápegységgel

- Ügyeljen a helyes hálózati feszültségre! Az áramforrás feszültségének meg kell egyeznie a dugaszolható hálózati tápegység típustábláján található adatokkal.

- Hálózati üzemhez kizárólag USB Type-C® Power Delivery (USB‑PD) csatlakozódugós hálózati tápegységet használjon. A tápegység a kimeneti feszültségét, legkisebb kimeneti áramát és kimeneti teljesítményét tekintve feleljen meg a „Műszaki adatok” c. fejezetben írtaknak. Vegye figyelembe a hálózati tápegység üzemeltetési útmutatóját. Más hálózati tápegységek használata esetén a rádió meghibásodhat. A hálózati tápegység túl kicsi teljesítménye esetén a rádió kikapcsol.

1. Nyissa ki a csatlakozófiók (17) fedelét.
2. Megfelelő kábellel kösse össze a hálózati tápegységet a rádió USB Type-C® aljzatával (16).
3. Csatlakoztassa a hálózati tápegységet a villamos hálózathoz.

A szennyeződés elleni védelem érdekében a hálózati tápegység kábelének eltávolítása esetén zárja le ismét a csatlakozófiók fedelét (17).

Ha a rádió a hálózati tápegységen keresztül a hálózathoz csatlakozik, akkor az energiaellátás behelyezett akkumulátor mellett is a hálózati tápegységről történik.