# Штепсельдік қуат блогымен пайдалану

- Желілік кернеуге назар аударыңыз! Ток көзінің кернеуі штепсельдік қуат блогының фирмалық тақтайшасындағы мәліметтерге сәйкес келуі тиіс.

- Желілік режим үшін тек Power Delivery функциясы бар USB Type‑C® штепсельдік қуат блогын (USB‑PD) пайдаланыңыз. Ол бастапқы кернеу, минималды шығыс кернеу мен бастапқы қуат бойынша "Техникалық мәліметтер" тарауындағы талаптарға сәйкес келуі керек. Штепсельдік қуат блогының пайдалану бойынша нұсқаулығын қараңыз. Басқа штепсельдік қуат блоктары пайдаланылған жағдайда, радио қабылдағыш зақымдалуы мүмкін. Штепсельдік қуат блогының қуаты тым аз болғанда, радио қабылдағыш өшіп қалады.

1. Жалғағыштар бөлімінің (17) қақпағын ашыңыз.
2. Штепсельдік қуат блогын жарамды кабель арқылы радио қабылдағыштың USB Type‑C® ұясына (16) жалғаңыз.
3. Штепсельдік қуат блогын электр желісіне жалғаңыз.

Ластанудан қорғау үшін жалғағыштар бөлімінің (17) қақпағын, штепсельдік қуат блогының кабелін шығарғаннан кейін жауып қойыңыз.

Радио қабылдағыш штепсельдік қуат блогы арқылы электр желісіне қосылғаннан кейін, аккумулятор салынған болса да, қуатпен жабдықтау штепсельдік қуат блогы арқылы жүзеге асырылады.