# Funcionamento com o conector de fonte de alimentação

- Observe a tensão de rede! A tensão da fonte de corrente elétrica tem de coincidir com os dados que constam na placa de características da fonte de alimentação.

- Para o funcionamento de rede use apenas uma fonte de alimentação USB Type‑C® com Power Delivery (USB‑PD). A tensão de saída, a tensão de saída mínima e a potência de saída têm de corresponder aos requisitos no capítulo "Dados técnicos". Respeite o manual de instruções da fonte de alimentação. Ao usar outras fontes de alimentação pode danificar o rádio. Com uma potência demasiado reduzida da fonte de alimentação, o rádio desliga-se.

1. Abra a cobertura do compartimento das ligações (17).
2. Ligue a fonte de alimentação através de um cabo adequado à tomada USB Type‑C® (16) do rádio.
3. Ligue a fonte de alimentação à rede elétrica.

Feche novamente a cobertura do compartimento das ligações (17) para o proteger contra sujidade, quando retirar o cabo da fonte de alimentação.

Assim que o rádio estiver ligado à rede elétrica através da fonte de alimentação, o abastecimento de energia ocorre através da fonte de alimentação, mesmo com a bateria inserida.