# Technické údaje

Stavbárske rádio | GPB18V‑3C | GPB18V‑3SC
--- | --- | ---
Číslo položky |  | ‎3 601 DA3 2..‎‎‎‎ | ‎3 601 DA3 3..‎‎‎‎
Bluetooth®
Prevádzkový frekvenčný rozsah | MHz | 2 402–2 480 | 2 402–2 480
Max. vysielací výkon | mW | 10 | 10
Kompatibilita |  | Bluetooth® 5.4 | Bluetooth® 5.4
Menovitý výkon zosilňovača | W | 2 × 10 | 2 × 10
Pásmo príjmu
FM | MHz | 87,5–108 | 87,5–108
DAB+ | MHz | – | 174,928–239,200
Max. nabíjací prúd (elektrické napájanie externých zariadení pomocou USB Type-C®) | A | 1,5 | 1,5
HmotnosťA) | kg | 2,1 | 2,1
Stupeň ochranyB) |  | IP54 | IP54
Odporúčaná teplota okolia pri nabíjaní | °C | 0 … +35 | 0 … +35
Povolená teplota okolia pri prevádzkeC) a pri skladovaní | °C | –20 … +40 | –20 … +40
Kompatibilné akumulátory |  | GBA18V… GBA 18V… ProCORE18V… EXPERT18V… EXBA18V… CORE18V… | GBA18V… GBA 18V… ProCORE18V… EXPERT18V… EXBA18V… CORE18V…
Odporúčané nabíjačky |  | GAL18… GAL 18… GAL 36… GAL12V/18… GAL 12V/18… GAX 18… EXAL18… | GAL18… GAL 18… GAL 36… GAL12V/18… GAL 12V/18… GAX 18… EXAL18…
Sieťový adaptér USB Type-C® s Power Delivery (USB‑PD, bežne dostupný)
Výstupné napätie | V | 20 | 20
Minimálny výstupný prúd | A | 2,25 | 2,25
Odporúčaný výstupný výkon pre plnú funkčnosťD) | W | 45 | 45

A)

  Bez akumulátora (hmotnosť akumulátora nájdete na stránke www.bosch-professional.com)

B)

  Pri zatvorenom kryte priehradky akumulátora (12) a zatvorenej pripojovacej priehradke (17)

C)

  obmedzený výkon pri teplotách < 0 °C

D)

  Ak je výkon sieťového adaptéra príliš nízky, rádio sa vypne.

Hodnoty sa môžu líšiť podľa výrobku a závisia od podmienok použitia a prostredia. Ďalšie informácie na adrese www.bosch-professional.com/wac.