# Izvēlnes opcijas (GPB18V-3C)

Izvēlnes izvēle ir daļēji atkarīga no audio darba režīma, kādā radio atrodas.

<EQ>
Skaņas izvēlne: iespējams noregulēt augsto toņu līmeni <TR> un zemo toņu līmeni <BA> diapazonā no −5 līdz +5.

<MSS on>/<MSS off> (audio avotam Bluetooth®)
“Multi-Speaker Stream” straumes izvēlne: jūs varat palaist vai apturēt attiecīgajā brīdī atskaņotā avota pārsūtīšanu “Multi-Speaker Stream” straumes formā.