# ضبط/تخزين محطات الراديو DAB+‎‏ (GPB18V‑3SC)

1. اختر عن طريق المفتاح ‎SOURCE‎ ‎<DAB>‎ كمصدر صوتيات.

1. بعد عملية تهيئة قصيرة يتم تشغيل آخر محطة راديو تم تشغيلها.

في السطر العلوي بالبيان متعدد الوظائف (a) يظهر <DAB> واسم محطة الراديو، وفي السطر السفلي يظهر المحتوى الذي تنقله المحطة.

## تغيير محطة الراديو:

1. اضغط على المفتاح SOURCE، إلى أن تظهر المحطة المرغوبة في وحدة العرض.
2. اضغط على المفتاح SOURCE، لتأكيد الاختيار.

1. ينتقل الراديو إلى المحطة المرغوبة.

لتغيير المحطة، يمكنك أيضًا الضغط على الزر أو على الزر . ينتقل الراديو إلى زر المحطة التالية المتاحة (بالترتيب الهجائي تنازليًا أو تصاعديًا).

## تخزين محطة الراديو:

1. استمر في الضغط على زر تخزين البرامج (5) لموضع التخزين المرغوب، إلى أن يظهر رقم موضع التخزين في بيان موضع التخزين (d).

## تشغيل محطات الراديو المُخزنة:

1. اضغط لوهلة قصيرة على أحد أزرار تخزين البرامج (5).

1. يظهر رقم موضع التخزين في بيان موضع التخزين (d).

## إشارة الراديو ضعيفة:

عندما تكون إشارة الراديو ضعيفة، تظهر <Weak Signal> في البيان متعدد الوظائف (a). يمكنك في هذه الحالة تشغيل البحث عن محطات DAB+‎ يدويًا.

1. اضغط في نفس الوقت على الزر والزر (AUTO SCAN).

يمكنك أيضًا البدء في عملية البحث عن محطات من خلال قيامك في قائمة أوضاع الضبط باختيار <DAB Auto Scan> انظر تغيير أوضاع الضبط.

في حالة تعذر العثور على محطة راديو DAB+‎، يظهر <No Station found – Start Auto Scan> (لم يتم العثور على محطة − يرجى بدء البحث الأوتوماتيكي) في البيان متعدد الوظائف (a).