# Reprodukcija vanjskih audio izvora putem funkcije Bluetooth®

1. Kratko pritisnite tipku kako bi se reproducirao audio izvor (npr. pametni telefon) putem funkcije Bluetooth®.

1. Na zaslonu se pojavljuje pokazivač .

Alternativno možete odabrati audio izvor Bluetooth® gumbom SOURCE.

Kada je povezan audio izvor putem funkcije Bluetooth®, pokazivač svijetli stalno.

GPB18V‑3SC: U gornjem retku višenamjenskog pokazivača (a) pojavljuje se naziv uređaja povezanog putem funkcije Bluetooth®, a u donjem retku prikazuje se sadržaj koji prenosi povezani uređaj.

## Ponovno uspostavljanje veze:

Pokrenite spajanje ako nije dostupan spremljeni audio izvor ili ako je završena postojeća veza s audio izvorom putem funkcije Bluetooth® i treba tražiti novi audio izvor.

1. Pritisnite tipku dulje od 0,5 s (PAIRING).
2. Tijekom spajanja treperi pokazivač .
   GPB18V‑3SC: Na višenamjenskom pokazivaču (a) pojavljuje se <Pairing>.
3. Aktivirajte novu vezu preko vanjskog audio izvora.

Aktiviranje je moguće kod pametnih telefona većinom u postavkama u izborniku Bluetooth®. Radio se pojavljuje kao dostupan izvor pod nazivom GPB18V‑3Cxxxx ili GPB18V‑3SCxxxx.
U tu svrhu se pridržavajte uputa za uporabu svog audio izvora/pametnog telefona.

## Ponovno povezivanje:

Ako je radio već bio povezan s vanjskim audio izvorom (npr. pametni telefon) putem funkcije Bluetooth® i taj audio izvor je dostupan, onda se automatski uspostavlja veza s tim audio izvorom. Tijekom uspostavljanja veze treperi pokazivač .
GPB18V‑3SC: Na višenamjenskom pokazivaču (a) pojavljuje se <Connecting>.

Ako nije dostupan spremljeni audio izvor, spajanje se pokreće automatski nakon 2 min.

Ako se veza ne može uspostaviti putem funkcije Bluetooth®, radio se isključuje automatski nakon 19 min.

1. Pokrenite reprodukciju putem funkcije Bluetooth® na audio izvoru.

Ako tijekom rada putem funkcije Bluetooth® pritisnete jednu od tipki memorije programa (5), onda se radio prebacuje na postaju koja je memorirana u posljednje korištenom načinu rada radija.