# DAB+-radiozenders instellen/opslaan (GPB18V‑3SC)

1. Kies via de knop SOURCE <DAB> als audiobron.

1. Na een korte initialisatie wordt de laatst ingestelde radiozender afgespeeld.

In de bovenste regel van de multifunctionele aanduiding (a) verschijnen <DAB> en de naam van de radiozender, in de onderste regel de door de zender doorgegeven inhoud.

## Radiozender wisselen:

1. Draai aan de knop SOURCE tot de gewenste zender op het display verschijnt.
2. Druk op de knop SOURCE om de keuze te bevestigen.

1. De radio wisselt naar de gekozen zender.

U kunt voor het wisselen van de zender ook op de toets of de toets drukken. De radio wisselt naar de volgende beschikbare zender (in alfabetische volgorde aflopend of oplopend).

## Radiozender opslaan:

1. Druk zo lang op de programmageheugentoets (5) van de gewenste geheugenplaats tot het nummer van de geheugenplaats in de aanduiding geheugenplaats (d) verschijnt.

## Opgeslagen radiozender laten afspelen:

1. Druk kort op een van de programmageheugentoetsen (5).

1. Het nummer van de geheugenplaats verschijnt in de aanduiding geheugenplaats (d).

## Zwak radiosignaal:

Bij een zwak radiosignaal verschijnt <Weak Signal> in de multifunctionele aanduiding (a). U kunt in dit geval het zoeken van DAB+-zenders handmatig starten.

1. Druk tegelijkertijd op de toets en de toets (AUTO SCAN).

U kunt het zoeken van zenders ook starten door in het instellingsmenu <DAB Auto Scan> te kiezen zie Instellingen wijzigen.

Als er geen DAB+-radiozender kan worden gevonden, verschijnt <No Station found – Start Auto Scan> (geen zender gevonden − start automatisch zoeken) in de multifunctionele aanduiding (a).