# Ρύθμιση/αποθήκευση ραδιοφωνικού σταθμού DAB+ (GPB18V‑3SC)

1. Επιλέξτε με το κουμπί SOURCE <DAB> ως πηγή ήχου.

1. Μετά από μια σύντομη αρχικοποίηση αναπαράγεται ο τελευταίος ρυθμισμένος ραδιοφωνικός σταθμός.

Στην επάνω σειρά της πολυλειτουργικής οθόνης (a) εμφανίζεται <DAB> και το όνομα του ραδιοφωνικού σταθμού, στην κάτω σειρά το περιεχόμενο που μεταδίδεται από τον σταθμό.

## Αλλαγή ραδιοφωνικού σταθμού:

1. Γυρίστε το κουμπί SOURCE, έως να εμφανιστεί στην οθόνη ο επιθυμητός σταθμός.
2. Πατήστε το κουμπί SOURCE, για να επιβεβαιώσετε την επιλογή.

1. Το ραδιόφωνο αλλάζει στον επιλεγμένο σταθμό.

Μπορείτε για την αλλαγή του σταθμού να πατήσετε επίσης το πλήκτρο ή το πλήκτρο . Το ραδιόφωνο αλλάζει στον επόμενο διαθέσιμο σταθμό (σε αλφαβητική κατιούσα ή ανιούσα σειρά).

## Αποθήκευση ραδιοφωνικού σταθμού:

1. Πατήστε το πλήκτρο αποθήκευσης προγράμματος (5) της επιθυμητής θέσης αποθήκευσης για τόσο, έως να εμφανιστεί ο αριθμός της θέσης αποθήκευσης στην ένδειξη της θέσης αποθήκευσης (d).

## Αναπαραγωγή αποθηκευμένου ραδιοφωνικού σταθμού:

1. Πατήστε σύντομα ένα από τα πλήκτρα αποθήκευσης προγραμμάτων (5).

1. Ο αριθμός της θέσης αποθήκευσης εμφανίζεται στην ένδειξη της θέσης αποθήκευσης (d).

## Ασθενές ραδιοφωνικό σήμα:

Σε περίπτωση ασθενούς ραδιοφωνικού σήματος εμφανίζεται <Weak Signal> στην πολυλειτουργική οθόνη (a). Σε αυτή την περίπτωση μπορείτε να ξεκινήσετε χειροκίνητα την αναζήτηση σταθμού DAB+.

1. Πατήστε ταυτόχρονα το πλήκτρο και το πλήκτρο (AUTO SCAN).

Μπορείτε να ξεκινήσετε επίσης την αναζήτηση σταθμών, επιλέγοντας στο μενού ρύθμισης <DAB Auto Scan> βλέπε Αλλαγή ρυθμίσεων.

Όταν δεν μπορεί να βρεθεί κανένας ραδιοφωνικός σταθμός DAB+, εμφανίζεται <No Station found – Start Auto Scan> (δε βρέθηκε κανένας σταθμός – έναρξη αυτόματης αναζήτησης) στην πολυλειτουργική οθόνη (a).