# Tehnički podaci

Radio-uređaj za gradilište | GPB18V‑3C | GPB18V‑3SC
--- | --- | ---
Broj artikla |  | ‎3 601 DA3 2..‎‎‎‎ | ‎3 601 DA3 3..‎‎‎‎
Bluetooth®
Opseg radne frekvencije | MHz | 2402−2480 | 2402−2480
Maks. snaga emitovanja | mW | 10 | 10
Kompatibilnost |  | Bluetooth® 5.4 | Bluetooth® 5.4
Nominalna snaga pojačivača | W | 2 × 10 | 2 × 10
Opseg prijema
UKW | MHz | 87,5−108 | 87,5−108
DAB+ | MHz | − | 174,928−239,200
Maks. struja punjenja (električno napajanje spoljnih uređaja preko USB-a Type‑C®) | A | 1,5 | 1,5
TežinaA) | kg | 2,1 | 2,1
Vrsta zaštiteB) |  | IP54 | IP54
Preporučena temperatura okruženja prilikom punjenja | °C | 0 … +35 | 0 … +35
Dozvoljena temperatura okruženja u raduC) i prilikom skladištenja | °C | −20 … +40 | −20 … +40
Kompatibilni akumulatori |  | GBA18V… GBA 18V… ProCORE18V… EXPERT18V… EXBA18V… CORE18V… | GBA18V… GBA 18V… ProCORE18V… EXPERT18V… EXBA18V… CORE18V…
Preporučeni punjači |  | GAL18… GAL 18… GAL 36… GAL12V/18… GAL 12V/18… GAX 18… EXAL18… | GAL18… GAL 18… GAL 36… GAL12V/18… GAL 12V/18… GAX 18… EXAL18…
Mrežni adapter USB Type‑C® sa Power Delivery (USB‑PD, standardni)
Izlazni napon | V | 20 | 20
Izlazna struja najmanje | A | 2,25 | 2,25
Preporučena izlazna snaga za punu funkcionalnostD) | W | 45 | 45

A)

  Bez akumulatora (Težinu akumulatora možete pogledati na www.bosch-professional.com)

B)

  Kod zatvorenog poklopca akumulatora (12) i zatvorene pregrade za priključak (17)

C)

  ograničeni učinak na temperaturama < 0 °C

D)

  Ako je snaga mrežnog adaptera preslaba, radio se isključuje.

Vrednosti mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvoda i zavise od uslova upotrebe i uslova iz okoline. Dodatne informacije možete pogledati na adresi www.bosch-professional.com/wac.