# Namještanje/memoriranje FM radiopostaje

1. Odaberite gumbom SOURCE <FM> kao audio izvor.

1. GPB18V‑3C: Na višenamjenskom pokazivaču (a) pojavljuju se <FM> i frekvencija radiopostaje.
2. GPB18V‑3SC: U gornjem retku višenamjenskog pokazivača (a) pojavljuju se <FM> te frekvencija i naziv radiopostaje, a u donjem retku prikazuje se sadržaj koji prenosi postaja.

## Namještanje određene postaje:

1. Okrećite gumb SOURCE sve dok se na zaslonu ne prikaže željena frekvencija.

## Traženje sljedeće postaje s velikom jačinom signala:

1. Pritisnite tipku ili tipku .

1. Sljedeća pronađena postaja prikazuje se na zaslonu i reproducira.

## Memoriranje radiopostaje:

1. Pritišćite tipku memorije programa (5) željenog mjesta u memoriji sve dok se ne pojavi broj mjesta u memoriji na pokazivaču mjesta u memoriji (d).

## Reprodukcija memorirane radiopostaje:

1. Kratko pritisnite jednu od tipki memorije programa (5).

1. Broj mjesta u memoriji pojavljuje se na pokazivaču mjesta u memoriji (d).