# Transferarea redării curente prin intermediul Multi-Speaker Sound

Dacă o sursă audio este redată prin Bluetooth®, această redare poate fi redirecţionată către alte dispozitive care au funcţia Multi-Speaker Sound (de exemplu, GPB 18V‑1 C, GPB 18V‑6 C).

Transferul altor surse audio ca Bluetooth® prin Multi-Speaker Sound nu este posibilă.

## GPB18V-3C:

1. Pentru pornirea transferului prin Multi-Speaker Stream, accesează meniul de setări vezi Modificarea setărilor.
2. Selectează <MSS on> (activează Multi-Speaker Stream).

1. Când redarea Multi-Speaker Stream este transferată, indicatorul se aprinde pe afişaj.

1. Pentru încheierea transferului prin Multi-Speaker Stream, accesează meniul de setări.
2. Selectează <MSS off> (dezactivează Multi-Speaker Stream).

1. Indicatorul de pe afişaj se stinge.

## GPB18V-3SC:

1. Pentru pornirea transferului prin Multi-Speaker Stream, accesează meniul de setări vezi Modificarea setărilor.
2. Selectează <MSS Settings> (setările pentru Multi-Speaker Stream).
3. Pe afişajul multifuncţional (a) apare <Start Multi‑Speaker Stream?> (Doreşti să activezi Multi-Speaker Stream?).
4. Selectează <Yes> (Da), pentru a porni Stream-ul.
5. Selectează <No> (Nu), pentru a părăsi meniul fără a porni un Stream.

1. Când redarea Multi-Speaker Stream este transferată, indicatorul se aprinde pe afişaj.

1. Pentru încheierea transferului prin Multi-Speaker Stream, accesează meniul de setări.
2. Selectează <MSS Settings> (setările pentru Multi-Speaker Stream).
3. Pe afişajul multifuncţional (a) apare <End Multi-Speaker Stream?> (Doreşti să opreşti Multi-Speaker Stream?).
4. Selectează <Yes> (Da), pentru a opri Stream-ul.
5. Selectează <No> (Nu), pentru a continua transferul Stream-ului.

1. Când redarea Multi-Speaker Stream este oprită, indicatorul de pe afişaj se stinge.