# Воспроизведение внешних источников аудиосигнала по Bluetooth®

1. Коротко нажмите кнопку , чтобы запустить воспроизведение источника аудиосигнала (например, смартфона) по Bluetooth®.

1. На дисплее появится индикация .

В качестве альтернативы можно выбрать источник аудиосигнала Bluetooth® с помощью ручки SOURCE.

Когда источник аудиосигнала подключен по Bluetooth® , индикация горит постоянно.

GPB18V‑3SC: в верхней строке многофункционального индикатора (a) появляется название подключенного по Bluetooth® устройства, в нижней – информация, передаваемая с устройства.

## Установка нового подключения:

Запустите поиск подключения, если сохраненные источники аудиосигнала отсутствуют, или если необходимо прервать существующее подключение источника аудиосигнала по Bluetooth® и найти новый источник.

1. Нажмите кнопку и удерживайте ее нажатой более 0,5 с (PAIRING).
2. Во время поиска соединения мигает индикатор .
   GPB18V‑3SC: на многофункциональном индикаторе (a) появляется <Pairing>.
3. Активируйте новое подключение через внешний источник аудиосигнала.

На смартфонах активация обычно выполняется через меню Bluetooth®. Радиоприемник появляется как доступный источник под именем GPB18V‑3Cxxxx или GPB18V‑3SCxxxx.
Обратите внимание на информацию, приведенную в руководстве по эксплуатации вашего аудиоисточника/смартфона.

## Повторное подключение:

Если радиоприемник уже когда-то подключался к тому или иному внешнему источнику аудиосигнала (например, смартфону) по Bluetooth® и этот источник аудиосигнала доступен в настоящий момент, то автоматически произойдет подключение к этому источнику аудиосигнала. Во время подключения мигает индикатор .
GPB18V‑3SC: на многофункциональном индикаторе (a) появляется <Connecting>.

Если сохраненный источник аудиосигнала недоступен, через 2 минуты автоматически начнется поиск подключения.

При отсутствии подключения по Bluetooth® радиоприемник автоматически выключится через 19 мин.

1. Запустите воспроизведение по Bluetooth® на источнике аудиосигнала.

Если во время воспроизведения по Bluetooth® нажать кнопку предварительно настроенных радиостанций (5), радиоприемник переключится на последнюю сохраненную в режиме радио радиостанцию.