# Options de menu (GPB18V‑3C)

Le choix des menus dépend en partie du mode audio dans lequel se trouve la radio.

<EQ>
Menu Son : Vous pouvez régler le niveau des aigus <TR> et le niveau des basses <BA> dans une plage de −5 à +5.

<MSS on>/<MSS off> (pour la source audio Bluetooth®)
Menu Multi-Speaker Stream : Permet de démarrer ou mettre fin à la transmission du contenu audio actuel via Multi-Speaker Stream.