# Date tehnice

Aparat de radio pentru şantier | GPB18V‑3C | GPB18V‑3SC
--- | --- | ---
Cod de identificare |  | ‎3 601 DA3 2..‎‎‎‎ | ‎3 601 DA3 3..‎‎‎‎
Bluetooth®
Gama frecvenţelor de lucru | MHz | 2402−2480 | 2402−2480
Putere maximă de emisie | mW | 10 | 10
Compatibilitate |  | Bluetooth® 5.4 | Bluetooth® 5.4
Putere nominală amplificator | W | 2 × 10 | 2 × 10
Zonă de recepţie
Unde ultrascurte | MHz | 87,5−108 | 87,5−108
DAB+ | MHz | − | 174,928−239,200
Curent maxim de încărcare (alimentarea cu energie electrică a dispozitivelor externe, prin USB Type‑C®) | A | 1,5 | 1,5
GreutateA) | kg | 2,1 | 2,1
Tip de protecţieB) |  | IP54 | IP54
Temperatură ambientală recomandată în timpul încărcării | °C | 0 … +35 | 0 … +35
Temperatură ambientală admisă în timpul funcţionăriiC) şi pe perioada depozitării | °C | −20 … +40 | −20 … +40
Acumulatori compatibili |  | GBA18V… GBA 18V… ProCORE18V… EXPERT18V… EXBA18V… CORE18V… | GBA18V… GBA 18V… ProCORE18V… EXPERT18V… EXBA18V… CORE18V…
Încărcătoare recomandate |  | GAL18… GAL 18… GAL 36… GAL12V/18… GAL 12V/18… GAX 18… EXAL18… | GAL18… GAL 18… GAL 36… GAL12V/18… GAL 12V/18… GAX 18… EXAL18…
Alimentator USB Type‑C® cu Power Delivery (USB‑PD, uzual)
Tensiune de ieşire | V | 20 | 20
Curent minim de ieşire | A | 2,25 | 2,25
Putere de ieşire recomandată pentru funcţionalitatea completăD) | W | 45 | 45

A)

  Fără acumulator (pentru greutatea acumulatorului, accesează www.bosch-professional.com)

B)

  cu capacul compartimentului acumulatorului închis (12) şi compartimentul de racordare închis (17)

C)

  performanţe limitate la temperaturi < 0 °C

D)

  Dacă puterea alimentatorului este prea redusă, aparatul de radio se opreşte.

Valorile pot varia în funcţie de produs şi sunt supuse condiţiilor de utilizare, precum şi condiţiilor de mediu. Pentru informaţii suplimentare, accesează www.bosch-professional.com/wac.