# Setarea/Salvarea posturilor de radio DAB+ (GPB18V‑3SC)

1. Roteşte butonul SOURCE pentru a selecta <DAB> ca sursă audio.

1. După o scurtă iniţializare este redat ultimul post de radio reglat.

Pe rândul de sus al afişajului multifuncţional (a) apar <DAB> şi denumirea postului de radio, iar pe rândul de jos apare conţinutul emis de postul de radio.

## Schimbarea postului de radio:

1. Roteşte butonul SOURCE până când pe afişaj apare postul dorit.
2. Apasă butonul SOURCE pentru a confirma selecţia.

1. Aparatul de radio comută la postul selectat.

Pentru a schimba postul apasă pe tasta sau pe tasta . Aparatul de radio comută la următorul post disponibil (în odine alfabetică descrescătoare sau crescătoare).

## Salvarea postului de radio:

1. Apasă tasta de memorare a programelor (5) pentru poziţia din memorie dorită şi menţine-o apăsată până când pe afişaj apare numărul poziţiei din memorie (d).

## Redarea postului de radio salvat în memorie:

1. Apasă scurt una din tastele de memorare a programelor (5).

1. Numărul poziţiei din memorie apare pe indicatorul poziţiei din memorie (d).

## Semnal radio slab:

Dacă semnalul radio este slab, <Weak Signal> apare pe afişajul multifuncţional (a). În acest caz, poţi porni manual căutarea posturilor DAB+.

1. Apasă simultan tasta şi tasta (AUTO SCAN).

Poţi începe căutarea posturilor şi prin deschiderea meniului de setări <DAB Auto Scan>, ia apoi prin selectarea vezi Modificarea setărilor.

Dacă nu poate fi găsit niciun post de radio DAB+, <No Station found – Start Auto Scan> (niciun post DAB+ găsit – porneşte căutarea automată) apare pe afişajul multifuncţional (a).