# Tekniske data

Byggepladsradio | GPB18V‑3C | GPB18V‑3SC
--- | --- | ---
Varenummer |  | ‎3 601 DA3 2..‎‎‎‎ | ‎3 601 DA3 3..‎‎‎‎
Bluetooth®
Driftsfrekvensområde | MHz | 2402-2480 | 2402-2480
Sendeeffekt maks. | mW | 10 | 10
Kompatibilitet |  | Bluetooth® 5.4 | Bluetooth® 5.4
Nominel effekt, forstærker | W | 2 × 10 | 2 × 10
Modtageområde
UKW | MHz | 87,5-108 | 87,5-108
DAB+ | MHz | − | 174,928-239,200
Ladestrøm maks. (energiforsyning til eksterne enheder via USB Type‑C®) | A | 1,5 | 1,5
VægtA) | kg | 2,1 | 2,1
KapslingsklasseB) |  | IP54 | IP54
Anbefalet omgivelsestemperatur ved opladning | °C | 0 … +35 | 0 … +35
Tilladt omgivelsestemperatur ved driftC) og ved opbevaring | °C | −20 … +40 | −20 … +40
Kompatible akkuer |  | GBA18V… GBA 18V… ProCORE18V… EXPERT18V… EXBA18V… CORE18V… | GBA18V… GBA 18V… ProCORE18V… EXPERT18V… EXBA18V… CORE18V…
Anbefalede ladere |  | GAL18… GAL 18… GAL 36… GAL12V/18… GAL 12V/18… GAX 18… EXAL18… | GAL18… GAL 18… GAL 36… GAL12V/18… GAL 12V/18… GAX 18… EXAL18…
Stikstrømforsyning USB Type‑C® med Power Delivery (USB‑PD, gængs)
Udgangsspænding | V | 20 | 20
Udgangsstrøm, min. | A | 2,25 | 2,25
anbefalet udgangseffekt til fuld funktionalitetD) | W | 45 | 45

A)

  Uden akku (akkuens vægt fremgår af www.bosch-professional.com)

B)

  med lukket akku-dæksel (12) og lukket tilslutningsport (17)

C)

  begrænset ydelse ved temperaturer < 0 °C

D)

  Hvis ydelsen i stikstrømforsyningen er for lav, slukker radioen.

Værdierne kan varierer afhængigt af produktet samt anvendelses- og miljøbetingelserne. Du kan finde flere oplysninger under www.bosch-professional.com/wac.