# DAB+-rádióadó beállítása/mentése (GPB18V‑3SC)

1. A SOURCE gombbal <DAB> válassza ki a hangforrást.

1. Egy rövid inicializálás után a legutoljára beállított rádióadó kerül lejátszásra.

A multifunkcionális kijelző (a) felső sorában a <DAB> és a rádióadó neve, az alsó sorban pedig az állomás által sugárzott tartalom jelenik meg.

## Rádióadó váltása:

1. Forgassa a SOURCE gombot, amíg a kívánt adó meg nem jelenik a kijelzőn.
2. A kijelölés megerősítéséhez nyomja meg a SOURCE gombot.

1. A rádió átkapcsol a kijelölt adóra.

Rádióadó váltásához megnyomhatja a vagy gombot is. A rádió átkapcsol a következő (ábécé-sorrendben csökkenő, illetve növekvő sorrendben) rendelkezésre álló adóra.

## Rádióadó mentése:

1. Tartsa nyomva a kívánt memóriahely programmemória gombját (5) addig, amíg a memóriahely száma meg nem jelenik a memóriahely kijelzőn (d).

## Mentett rádióadók hallgatása:

1. Nyomja meg röviden az egyik programmemória gombot (5).

1. Ekkor a memóriahely kijelzőn (d) megjelenik a memóriahely száma.

## Gyenge rádiójel:

Gyenge rádiójel esetén megjelenik a <Weak Signal> kijelzés a multifunkcionális kijelzőn (a). Ebben az esetben kézi úton elindíthatja a DAB+-állomáskeresést.

1. Nyomja meg egyszerre a gombot és a gombot (AUTO SCAN).

A csatornakeresést úgy is elindíthatja, hogy a Beállítás menüben a <DAB Auto Scan> lehetőséget választja lásd Beállítások módosítása.

Ha nem talál DAB+ rádióadót, a <No Station found – Start Auto Scan> (nem található rádióadó – automatikus keresés indítása) üzenet jelenik meg a multifunkcionális kijelzőn (a).