# Treguesi i nivelit të karikimit të baterisë

Kur bateria është e futur, mund ta shihni nivelin e karikimit të baterisë (19) në ekran, ndërsa kur bateria është hequr, mund ta shihni atë në vetë baterinë.

## Treguesi i nivelit të karikimit të baterisë në ekran

Treguesi i nivelit të karikimit të baterisë (e) shfaqet në ekran sapo të futet një bateri me tension të mjaftueshëm dhe radioja nuk është më e lidhur me rrymën elektrike nëpërmjet furnizimit me energji elektrike me prizë.

Tregues | Kapaciteti
--- | ---
| 80−100%
| 60−80%
| 40−60%
| 20−40%
| 5−20%
| 0−5%

## Treguesi i nivelit të karikimit të baterisë në bateri

Nëse bateria hiqet nga radioja, niveli i karikimit mund të shfaqet nga LED-et jeshile të treguesit të nivelit të karikimit në bateri.

Shtypni butonin tregues të nivelit të baterisë ose , për të shfaqur nivelin e baterisë.

Nëse asnjë LED nuk ndizet pasi të keni shtypur butonin e treguesit të nivelit të karikimit, bateria është me defekt dhe duhet të zëvendësohet.

Jo çdo lloj baterie ka një tregues të nivelit të karikimit.

### Lloji i baterisë GBA 18V... | GBA18V...

LED | Kapaciteti
--- | ---
Dritë e vazhdueshme 3 × e gjelbër | 60–100 %
Dritë e vazhdueshme 2 × e gjelbër | 30–60 %
Dritë e vazhdueshme 1 × e gjelbër | 5–30 %
Dritë pulsuese 1 × e gjelbër | 0–5 %

### Lloji i baterisë ProCORE18V… | EXPERT18V… | EXBA18V… | CORE18V…

LED | Kapaciteti
--- | ---
Dritë e vazhdueshme 5 × e gjelbër | 80–100 %
Dritë e vazhdueshme 4 × e gjelbër | 60–80 %
Dritë e vazhdueshme 3 × e gjelbër | 40–60 %
Dritë e vazhdueshme 2 × e gjelbër | 20–40 %
Dritë e vazhdueshme 1 × e gjelbër | 5–20 %
Dritë pulsuese 1 × e gjelbër | 0–5 %