# Externe audiobronnen via Bluetooth® afspelen

1. Druk kort op de toets om een audiobron (bijv. smartphone) per Bluetooth® af te spelen.

1. De aanduiding verschijnt op het display.

In plaats daarvan kunt u de audiobron Bluetooth® via de knop SOURCE kiezen.

Zodra een audiobron per Bluetooth® is verbonden, brandt de aanduiding permanent.

GPB18V‑3SC: In de bovenste regel van de multifunctionele aanduiding (a) verschijnt de naam van het via Bluetooth® verbonden apparaat, in de onderste regel de inhoud die door het verbonden apparaat wordt doorgegeven.

## Nieuwe verbinding opbouwen:

Start zoeken van een verbinding, wanneer geen opgeslagen audiobron beschikbaar is of een beschikbare verbinding met een audiobron via Bluetooth® verbroken en een nieuwe audiobron gezocht moet worden.

1. Druk langer dan 0,5 s op de toets (PAIRING).
2. Tijdens het zoeken van een verbinding knippert de aanduiding .
   GPB18V‑3SC: In de multifunctionele aanduiding (a) verschijnt <Pairing>.
3. Activeer de nieuwe verbinding via de externe audiobron.

De activering is bij smartphones meestal mogelijk binnen de instellingen in het menu Bluetooth®. De radio verschijnt als beschikbare bron met de naam GPB18V‑3Cxxxx of GPB18V‑3SCxxxx.
Neem hiervoor goed nota van de gebruiksaanwijzing van uw audiobron/smartphone.

## Opnieuw verbinden:

Als de radio al via Bluetooth® met een externe audiobron (bijv. smartphone) verbonden was en als deze audiobron beschikbaar is, dan wordt automatisch een verbinding met deze audiobron tot stand gebracht. Tijdens het opbouwen van de verbinding knippert de aanduiding .
GPB18V‑3SC: In de multifunctionele aanduiding (a) verschijnt <Connecting>.

Als de opgeslagen audiobron niet beschikbaar is, dan wordt na 2 min automatisch het zoeken van een verbinding gestart.

Als er geen verbinding per Bluetooth® kan worden opgebouwd, wordt de radio na 19 minuten automatisch uitgeschakeld.

1. Start de weergave via Bluetooth® op de audiobron.

Als tijdens de werking via Bluetooth® op een van de programmageheugentoetsen (5) wordt gedrukt, dan wisselt de radio naar de zender die in de laatst gebruikte radiomodus is opgeslagen.