# Reglarea/Memorarea posturilor de radio pe unde ultrascurte

1. Roteşte butonul SOURCE pentru a selecta <FM> ca sursă audio.

1. GPB18V‑3C: Pe afişajul multifuncţional (a) apar <FM> şi frecvenţa postului de radio.
2. GPB18V‑3SC: Pe rândul de sus al afişajului multifuncţional (a) par<FM>, frecvenţa şi denumirea postului de radio, iar pe rândul de jos apare conţinutul emis de postul de radio.

## Setarea unui anumit post:

1. Roteşte butonul SOURCE până când pe afişaj apare frecvenţa dorită.

## Căutarea postului următor cu semnal puternic:

1. Apasă tasta sau tasta .

1. Următorul post găsit este prezentat pe afişaj şi este redat.

## Salvarea postului de radio:

1. Apasă tasta de memorare a programelor (5) pentru poziţia din memorie dorită şi menţine-o apăsată până când pe afişaj apare numărul poziţiei din memorie (d).

## Redarea postului de radio salvat în memorie:

1. Apasă scurt una din tastele de memorare a programelor (5).

1. Numărul poziţiei din memorie apare pe indicatorul poziţiei din memorie (d).