# Configurar/memorizar estaciones de radio de FM

1. Utilice el botón SOURCE para seleccionar <FM>como fuente de audio.

1. GPB18V‑3C: en el indicador multifuncional (a) aparecen <FM> y la frecuencia de la emisora de radio.
2. GPB18V‑3SC: en la línea superior del indicador multifuncional (a) se muestra <FM> y la frecuencia y el nombre de la emisora de radio; la línea inferior muestra el contenido transmitido por la emisora.

## Para sintonizar una emisora concreta:

1. Gire el botón SOURCE hasta que la frecuencia deseada aparezca en la pantalla.

## Para la búsqueda de la siguiente emisora con alta intensidad de señal:

1. Presione la tecla o la tecla .

1. La siguiente emisora encontrada se muestra en la pantalla y se reproduce.

## Para memorizar una emisora de radio:

1. Pulse la tecla de memorización de programas (5) del espacio de memoria deseado, hasta que aparezca el número del espacio de memoria en el indicador de espacio de memoria (d).

## Para reproducir emisoras de radio memorizadas:

1. Pulse brevemente una de las teclas de memorización de programas (5).

1. El número del espacio de memoria aparece en el indicador de espacio de memoria (d).