# UKW-Radiosender einstellen/speichern

1. Wählen Sie über den Knopf SOURCE <FM> als Audioquelle.

1. GPB18V‑3C: In der Multifunktionsanzeige (a) erscheinen <FM> und die Frequenz des Radiosenders.
2. GPB18V‑3SC: In der oberen Zeile der Multifunktionsanzeige (a) erscheinen <FM> sowie die Frequenz und der Name des Radiosenders, in der unteren Zeile der vom Sender übermittelte Inhalt.

## Einstellen eines bestimmten Senders:

1. Drehen Sie den Knopf SOURCE, bis die gewünschte Frequenz im Display angezeigt wird.

## Suche des nächsten Senders mit hoher Signalstärke:

1. Drücken Sie die Taste oder die Taste .

1. Der nächste gefundene Sender wird im Display angezeigt und wiedergegeben.

## Radiosender speichern:

1. Drücken Sie die Programmspeichertaste (5) des gewünschten Speicherplatzes so lange, bis die Nummer des Speicherplatzes in der Anzeige Speicherplatz (d) erscheint.

## Gespeicherte Radiosender wiedergeben:

1. Drücken Sie kurz eine der Programmspeichertasten (5).

1. Die Nummer des Speicherplatzes erscheint in der Anzeige Speicherplatz (d).