# Suministro de corriente

La radio puede alimentarse mediante una batería de iones de litio Bosch (19) o una fuente de alimentación enchufable USB Type‑C® con Power Delivery (USB‑PD).

Funcionamiento con acumulador
Indicador del estado de carga del acumulador
Detección del riesgo de defectos en los acumuladores
Indicaciones para el trato óptimo del acumulador
Operación con fuente de alimentación enchufable