# Akkumulátortöltöttségi kijelző

A készülékbe behelyezett akkumulátor esetén a (19) akkumulátor töltöttségi állapotát a kijelzőn lehet leolvasni, ha az akkumulátor nincs benne a készülékben, akkor pedig magán az akkumulátoron.

## Akkumulátor feltöltési kijelzés a kijelzőn

A kijelzőn a (e) akkumulátor feltöltési szintjelző display azonnal megjelenik, mihelyt egy kielégítő feszültségű akkumulátort behelyeznek a készülékbe és a rádió nincs a dugaszolható hálózati tápegység segítségével összekötve a villamos hálózattal.

Kijelzés | Kapacitás
--- | ---
| 80−100%
| 60−80%
| 40−60%
| 20−40%
| 5−20%
| 0−5%

## Akkumulátortöltöttségi kijelző az akkumulátoron

Ha az akkumulátort kiveszi a rádióból, a töltöttségi állapotot az akkumulátoron elhelyezett töltöttségiszint-kijelző zöld LED-jein lehet leolvasni.

A töltöttségi állapot kijelzéséhez nyomja meg a kijelző vagy gombját.

Ha a töltöttségiszint-kijelző gomb megnyomása után egy LED sem világít, akkor az akkumulátor meghibásodott és ki kell cserélni.

Nem minden akkumulátortípus rendelkezik töltésiállapot-kijelzővel.

### Akkumulátortípus: GBA 18V | GBA18V...

LED | Kapacitás
--- | ---
Tartós fény, 3 × zöld | 60–100 %
Tartós fény, 2 × zöld | 30–60 %
Tartós fény, 1 × zöld | 5–30 %
Villogó fény, 1 × zöld | 0–5 %

### Akkumulátortípus: ProCORE18V… | EXPERT18V… | EXBA18V… | CORE18V…

LED | Kapacitás
--- | ---
Tartós fény, 5 × zöld | 80–100 %
Tartós fény, 4 × zöld | 60–80 %
Tartós fény, 3 × zöld | 40–60 %
Tartós fény, 2 × zöld | 20–40 %
Tartós fény, 1 × zöld | 5–20 %
Villogó fény, 1 × zöld | 0–5 %