# DAB+ raidstacijas iestatīšana/saglabāšana (GPB18V-3SC)

1. Izmantojot pogu “SOURCE” (Avots), atlasiet <DAB> par audio avotu.

1. Pēc neilgas inicializācijas tiek atskaņota pēdējā raidstacija.

Augšējā daudzfunkciju indikatora (a) joslā parādās <DAB> un raidstacijas nosaukums, savukārt apakšējā joslā tiek rādīta stacijas pārsūtītais saturs.

## Raidstacijas maiņa

1. Grieziet pogu “SOURCE” (Avots), līdz displejā ir redzama vēlamā stacija.
2. Nospiediet pogu “SOURCE” (Avots), lai apstiprinātu izvēli.

1. Radio pārslēdzas uz izvēlēto raidstaciju.

Lai nomainītu raidstaciju, jūs varat nospiest arī pogu vai pogu . Radio pārslēdzas uz nākamo pieejamo raidstaciju (alfabētiskā secībā uz augšu vai uz leju).

## Raidstacijas saglabāšana

1. Turiet nospiestu vēlamās atmiņas vietas radiostacijas saglabāšanas pogu (5) tik ilgi, līdz atmiņas vietas indikatorā (d) parādās atmiņas vietas numurs.

## Saglabātas raidstacijas atskaņošana

1. Īsi nospiediet kādu radiostacijas saglabāšanas pogu (5).

1. Atmiņas vietas indikatorā (d) tiek parādītas atmiņas vietas numurs.

## Vājš radiosignāls

Vāja radiosignāla gadījumā daudzfunkciju indikatorā (a) parādās <Weak Signal>. Šajā gadījumā DAB+ raidstacijas meklēšanu varat palaist manuāli.

1. Vienlaicīgi nospiediet pogu un pogu (AUTO SCAN).

Raidstacijas meklēšanu varat arī palaist, iestatījumu izvēlnē <DAB Auto Scan> atlasot skatīt Iestatījumu mainīšana.

Ja neizdodas atrast nevienu DAB+ raidstaciju, daudzfunkciju indikatorā (a) parādās <No Station found – Start Auto Scan> (nav atrasta neviena raidstacija − sākt automātisko meklēšanu).