# تنظیم/ذخیره ایستگاه رادیو ‎DAB+‎‏ (GPB18V‑3SC)

1. با دکمه ‎SOURCE‎ ‎<DAB>‎ را به عنوان منبع صوتی انتخاب کنید.

1. پس از مدت کوتاهی آماده سازی، آخرین ایستگاه تنظیم شده رادیو دوباره پخش می شود.

در سطر بالای نشانگر چند منظوره (a) نشانگر <DAB> و نام ایستگاه رادیویی، در سطر پایین محتوای ارسالی توسط ایستگاه نشان داده می شود.

## تعویض ایستگاه رادیو:

1. دکمه SOURCE را بچرخانید، تا ایستگاه مورد نظر در صفحه نمایشگر نمایش داده شود.
2. دکمه SOURCE را فشار دهید تا انتخاب خود را تأیید کنید.

1. رادیو به ایستگاه انتخاب شده تغییر می کند.

برای تغییر ایستگاه می توانید دکمه یا دکمه را فشار دهید. رادیو به ایستگاه در دسترس بعدی تغییر می کند (به ترتیب الفبا نزولی یا صعودی).

## ذخیره کردن ایستگاه رادیویی:

1. دکمه ذخیره سازی برنامه (5) مکان ذخیره سازی دلخواه را تا جایی فشار دهید که شماره مکان ذخیره سازی در نشانگر مکان ذخیره سازی (d) ظاهر شود.

## پخش ایستگاه های رادیویی ذخیره شده:

1. یکی از دکمه های ذخیره برنامه (5) را کوتاه فشار دهید.

1. شماره مکان ذخیره سازی در نشانگر مکان ذخیره سازی (d) ظاهر می شود.

## سیگنال رادیویی ضعیف:

هنگام ضعیف بودن سیگنال رادیو، نشانگر <Weak Signal> در نشانگر چند منظوره (a) ظاهر می شود. در این صورت می توانید جستجوی ایستگاه ‎DAB+‎ را به طور دستی شروع کنید.

1. دکمه و دکمه را همزمان فشار دهید (AUTO SCAN).

جستجوی ایستگاه را می توانید در منوی تنظیمات <DAB Auto Scan> انتخاب کنید رجوع کنید به تغییر دادن تنظیمات.

اگر هیچ ایستگاه رادیو ‎DAB+‎ پیدا نشود، نشانگر <No Station found – Start Auto Scan> (هیچ ایستگاه پیدا نشود − جستجوی خودکار شروع می شود) در نشانگر چند منظوره (a) ظاهر می شود.