# UKW радио таратқышын реттеу/жадқа сақтау

1. SOURCE тұтқасының көмегімен <FM> көзін аудио көзі ретінде таңдаңыз.

1. GPB18V‑3C: көп функциялы индикаторда (a) <FM> индикациясы мен радио станция жиілігі пайда болады.
2. GPB18V‑3SC: көп функциялы индикатордың (a) жоғарғы жолағында <FM> және радио станцияның жиілігі мен атауы, ал төменгі жолағында станция тарататын контент көрсетіледі.

## Белгілі бір станцияны реттеу:

1. SOURCE тұтқасын, қажетті жиілік дисплейде көрсетілгенше бұраңыз.

## Жоғарырақ сигнал қуатына ие келесі станцияны іздеу:

1. түймесін немесе түймесін басыңыз.

1. Табылған келесі станция дисплейде көрсетіледі және ойнатылады.

## Радио станцияны сақтау:

1. Қалаулы сақтау орнының бағдарламаны сақтау түймесін (5), сақтау орнының индикаторындағы (d) сақтау орнының нөмірі пайда болғанша басыңыз.

## Сақталған радио станцияны ойнату:

1. Бағдарламаны сақтау түймелерінің (5) бірін қысқаша басыңыз.

1. Сақтау орнының индикаторында (d) сақтау орнының нөмірі пайда болады.