# Τεχνικά στοιχεία

Ραδιόφωνο εργοταξίου | GPB18V‑3C | GPB18V‑3SC
--- | --- | ---
Κωδικός αριθμός |  | ‎3 601 DA3 2..‎‎‎‎ | ‎3 601 DA3 3..‎‎‎‎
Bluetooth®
Περιοχή συχνότητας λειτουργίας | MHz | 2.402−2.480 | 2.402−2.480
Μέγ. ισχύς εκπομπής | mW | 10 | 10
Συμβατότητα |  | Bluetooth® 5.4 | Bluetooth® 5.4
Ονομαστική ισχύς ενισχυτή | W | 2 × 10 | 2 × 10
Περιοχή λήψης
UKW | MHz | 87,5−108 | 87,5−108
DAB+ | MHz | − | 174,928−239,200
Μέγ. ρεύμα φόρτισης (Παροχή ενέργειας εξωτερικών συσκευών μέσω USB Type‑C®) | A | 1,5 | 1,5
ΒάροςA) | kg | 2,1 | 2,1
Βαθμός προστασίαςB) |  | IP54 | IP54
Συνιστώμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη φόρτιση | °C | 0 … +35 | 0 … +35
Επιτρεπόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη λειτουργίαC) και σε περίπτωση αποθήκευσης | °C | −20 … +40 | −20 … +40
Συμβατές μπαταρίες |  | GBA18V… GBA 18V… ProCORE18V… EXPERT18V… EXBA18V… CORE18V… | GBA18V… GBA 18V… ProCORE18V… EXPERT18V… EXBA18V… CORE18V…
Συνιστώμενοι φορτιστές |  | GAL18… GAL 18… GAL 36… GAL12V/18… GAL 12V/18… GAX 18… EXAL18… | GAL18… GAL 18… GAL 36… GAL12V/18… GAL 12V/18… GAX 18… EXAL18…
Φις-τροφοδοτικό USB Type‑C® με Power Delivery (USB‑PD, διαθέσιμο στο εμπόριο)
Τάση εξόδου | V | 20 | 20
Ελάχ. ρεύμα εξόδου | A | 2,25 | 2,25
Συνιστώμενη ισχύς εξόδου για πλήρη λειτουργικότηταD) | W | 45 | 45

A)

  Χωρίς μπαταρία (το βάρος της μπαταρίας θα το βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.bosch-professional.com)

B)

  Με κλειστό το κάλυμμα της θήκης των μπαταριών (12) και κλειστό θάλαμο σύνδεσης (17)

C)

  περιορισμένη απόδοση στις θερμοκρασίες < 0 °C

D)

  Σε περίπτωση πολύ μικρής ισχύος του φις-τροφοδοτικού το ραδιόφωνο απενεργοποιείται.

Οι τιμές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν και υπόκεινται σε συνθήκες εφαρμογής καθώς και περιβάλλοντος. Περισσότερες πληροφορίες κάτω από www.bosch-professional.com/wac.