# Externe Audioquellen über Bluetooth® wiedergeben

1. Drücken Sie kurz die Taste , um eine Audioquelle (z.B. Smartphone) per Bluetooth® wiederzugeben.

1. Die Anzeige erscheint im Display.

Alternativ können Sie die Audioquelle Bluetooth® über den Knopf SOURCE auswählen.

Sobald eine Audioquelle per Bluetooth® verbunden ist, leuchtet die Anzeige dauerhaft.

GPB18V‑3SC: In der oberen Zeile der Multifunktionsanzeige (a) erscheint der Name des per Bluetooth® verbundenen Geräts, in der unteren Zeile der vom verbundenen Gerät übermittelte Inhalt.

## Neuaufbau einer Verbindung:

Starten Sie eine Verbindungssuche, wenn keine gespeicherte Audioquelle zur Verfügung steht oder eine vorhandene Verbindung zu einer Audioquelle per Bluetooth® beendet und eine neue Audioquelle gesucht werden soll.

1. Drücken Sie die Taste länger als 0,5 s (PAIRING).
2. Während der Verbindungssuche blinkt die Anzeige .
   GPB18V‑3SC: In der Multifunktionsanzeige (a) erscheint <Pairing>.
3. Aktivieren Sie die neue Verbindung über die externe Audioquelle.

Die Aktivierung ist bei Smartphones meist innerhalb der Einstellungen im Menü Bluetooth® möglich. Das Radio erscheint als verfügbare Quelle unter dem Namen GPB18V‑3Cxxxx bzw. GPB18V‑3SCxxxx.
Bitte beachten Sie dazu die Betriebsanleitung Ihrer Audioquelle/Ihres Smartphones.

## Wiederverbindung:

War das Radio bereits mit einer externen Audioquelle (z.B. Smartphone) per Bluetooth® verbunden und ist diese Audioquelle verfügbar, dann wird automatisch eine Verbindung zu dieser Audioquelle aufgebaut. Während des Verbindungsaufbaus blinkt die Anzeige .
GPB18V‑3SC: In der Multifunktionsanzeige (a) erscheint <Connecting>.

Steht die gespeicherte Audioquelle nicht zur Verfügung, wird nach 2 min automatisch eine Verbindungssuche gestartet.

Kann keine Verbindung per Bluetooth® aufgebaut werden, schaltet sich das Radio nach 19 min automatisch aus.

1. Starten Sie die Wiedergabe per Bluetooth® an der Audioquelle.

Wird während des Betriebs über Bluetooth® eine der Programmspeichertasten (5) gedrückt, dann wechselt das Radio zu dem Sender, der in der zuletzt verwendeten Radiobetriebsart gespeichert ist.