# Ulkoisten audiolähteiden toisto Multi-Speaker Soundin kautta

Multi-Speaker Sound mahdollistaa striimaamisen Bluetooth®-yhteydellä monilukuisten laitteiden kanssa, jotka tukevat samaa standardia (esim. GPB 18V‑1 C, GPB 18V‑6 C).

1. Valitse SOURCE-nupilla Multi-Speaker Sound audiolähteeksi.

1. Näyttöön tulee ilmoitus .
2. GPB18V‑3SC: monitoiminäytön (a) yläriville tulee ilmoitus <Multi‑Speaker Sound>.

Jos Multi-Speaker Stream on käytettävissä, yhteys tähän striimiin muodostetaan automaattisesti. Merkkivalo vilkkuu yhteyden muodostumisen aikana. Jos yhteyden muodostaminen onnistuu, merkkivalo palaa jatkuvasti.

Käynnistä ja ohjaa toistoa audiolähteestä.

Audiolähteen ja radion välinen äänenvoimakkuus on synkronoituna (audiolähde määrittää äänenvoimakkuuden), kunnes radion äänenvoimakkuutta muutetaan. Kun haluat taas synkronoida äänenvoimakkuuden, käynnistä Multi-Speaker Soundin yhteys uudelleen.

1. Valitse SOURCE-nupilla uudelleen Multi-Speaker Sound -audiolähde, jotta voit käynnistää yhteyden uudelleen.

Jos painat striimauksen aikana yhtä ohjelmamuistipainikkeista (5), radio vaihtaa viimeksi käytetyssä radiokäyttötavassa tallennetun aseman kuunteluun.