# Приказ за наполнетост на батеријата

При вметната акумулаторска батерија, состојбата на наполнетост на батеријата (19) можете да ја видите на екранот, а при извадена батерија можете да ја видите на самата акумулаторска батерија.

## Приказ за состојба на наполнетост на акумулаторската батерија на екранот

Приказот за состојба на наполнетост на акумулаторската батерија (e) се појавува на екранот, веднаш штом се вметне акумулаторска батерија со доволен напон и радиото се поврзе со струјна мрежа но не преку мрежниот напојувач.

Приказ | Капацитет
--- | ---
| 80–100 %
| 60–80 %
| 40–60 %
| 20–40 %
| 5–20 %
| 0–5 %

## Приказ за наполнетост на акумулаторската батерија на акумулаторската батерија

Ако ја извадите акумулаторската батерија од радиото, состојбата на наполнетост може да се прикаже со зелени LED-светилки на приказот за состојба на наполнетост на акумулаторската батерија.

Притиснете го копчето на приказот за наполнетост на батеријата или , за да се прикаже наполнетоста.

Доколку по притискањето на копчето на приказот за наполнетост на батеријата не свети LED светилка, батеријата е дефектна и мора да се замени.

Не секој тип на батерија има приказ за наполнетост.

### Тип на батерија GBA 18V... | GBA18V...

LED-светилки | Капацитет
--- | ---
Трајно светло 3 × зелено | 60–100 %
Трајно светло 2 × зелено | 30–60 %
Трајно светло 1 × зелено | 5–30 %
Трепкаво светло 1 × зелено | 0–5 %

### Вид батерија ProCORE18V… | EXPERT18V… | EXBA18V… | CORE18V…

LED-светилки | Капацитет
--- | ---
Трајно светло 5 × зелено | 80–100 %
Трајно светло 4 × зелено | 60–80 %
Трајно светло 3 × зелено | 40–60 %
Трајно светло 2 × зелено | 20–40 %
Трајно светло 1 × зелено | 5–20 %
Трепкаво светло 1 × зелено | 0–5 %