# Impostazione/memorizzazione di una stazione radio DAB+ (GPB18V‑3SC)

1. Tramite il pulsante SOURCE, selezionare <DAB> come sorgente audio.

1. Dopo una breve inizializzazione, verrà riprodotta la stazione radio impostata per ultima.

Nella riga superiore del display multifunzione (a) si visualizzano <DAB> e il nome della stazione, mentre nella riga inferiore è possibile visualizzare i contenuti trasmessi da quest’ultima.

## Passaggio di stazione radio:

1. Ruotare il pulsante SOURCE fino a visualizzare sul display la stazione desiderata.
2. Premere il pulsante SOURCE per confermare la selezione.

1. La radio passerà alla stazione selezionata.

Per cambiare stazione è anche possibile premere il tasto o il tasto . La radio passerà alla successiva stazione disponibile (in ordine alfabetico decrescente, oppure crescente).

## Memorizzazione di una stazione radio:

1. Premere il tasto di memorizzazione programmi (5) della posizione di memoria desiderata fino a visualizzare il numero della posizione di memoria desiderata nell’apposito indicatore (d).

## Riproduzione delle stazioni radio memorizzate:

1. Premere brevemente uno dei tasti di memorizzazione programmi (5).

1. Nell’indicatore della posizione di memoria (d) comparirà il numero della posizione di memoria.

## Segnale radio debole:

In caso di segnale radio debole, si visualizza <Weak Signal> sul display multifunzione (a). In questo caso è possibile avviare manualmente la ricerca stazioni DAB+.

1. Premere contemporaneamente il tasto e il tasto (AUTO SCAN).

È possibile avviare la ricerca stazioni anche selezionando <DAB Auto Scan> nel menu delle impostazioni vedi Modifica delle impostazioni.

Se non viene trovata alcuna stazione radio DAB+, si visualizza <No Station found – Start Auto Scan> (nessuna stazione trovata − avviare la ricerca automatica) sul display multifunzione (a).