# Lucrul cu alimentatorul

- Atenţie la tensiunea din reţeaua de alimentare cu energie electrică! Tensiunea sursei electrice trebuie să coincidă cu datele de pe plăcuţa cu date tehnice a alimentatorului.

- Pentru regimul de funcţionare în reţea, utilizează numai un alimentator USB Type‑C® cu Power Delivery (USB‑PD). Tensiunea de ieşire, curentul minim de ieşire şi puterea de ieşire trebuie să corespundă cerinţelor din capitolul „Date tehnice”. Respectă instrucţiunile de utilizare a alimentatorului. În cazul utilizării altor alimentatoare, aparatul de radio ar putea suferi deteriorări. Dacă puterea alimentatorului este prea redusă, aparatul de radio se opreşte.

1. Deschide capacul compartimentului de racordare (17).
2. Racordează alimentatorul, prin intermediul unui cablu corespunzător, la portul USB Type‑C® (16) al aparatului de radio.
3. Racordează alimentatorul la reţeaua de alimentare cu energie electrică.

Pentru protecţia împotriva murdăriei, închide la loc capacul compartimentului de racordare (17), dacă ai scos cablul alimentatorului.

Imediat ce aparatul de radio este conectat la reţeaua de alimentare cu energie electrică prin intermediul alimentatorului, alimentarea cu energie electrică se realizează prin intermediul alimentatorului, chiar şi cu acumulatorul montat.